|  |
| --- |
| M1M2M3M4M5ének 3ének 2ének 1banjo mic.sax.miczongorabőgő alap |

SPArKING zenekar színpadkép

Színpad mérete: 6m x 4m

Zenekari rider hangtechnikusoknak :

Csatorna kiosztás:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. LÁBDOB | 9. ZONGORA 6,3 jack |
| 2. PERGŐ | 10. BENDZSÓ MIC. |
| 3. TAM 1 | 11. SZAXOFON MIC. |
| 4. TAM 2 | 12. ÉNEK 1 MIC. |
| 5. TAM 3 | 13. ÉNEK 2 MIC. |
| 6. OVERHEAD BAL | 14. ÉNEK 3 MIC. |
| 7. OVERHEAD JOBB | 15. |
| 8. BŐGŐ DI box 6,3 jack | 16. |